
[bookmark: _GoBack]H型钢产品介绍（独立站中文版）
作为钢结构工程的核心承重构件，我们的H型钢凭借截面合理、强度高、耗材省、安装便捷等优势，广泛应用于全球各类大型建筑、基建工程，是兼顾性能与性价比的优选钢材，源头工厂直供，支持定制，出口无忧。
[bookmark: heading_0]🔥 核心产品优势
[bookmark: heading_1]1. 截面优化，承重性能卓越
H型钢截面呈“H”形，翼缘宽、腹板薄，受力合理，抗弯、抗扭、抗压能力远超普通工字钢、槽钢。相同承重条件下，可节省钢材10%-30%，大幅降低工程材料成本，同时减轻建筑自重，提升整体结构稳定性。
[bookmark: heading_2]2. 工艺精湛，品质严苛可控
· ✅ 原料优选：采用Q235B、Q355B、Q345B等优质碳素钢/低合金钢，材质纯净，力学性能稳定，抗拉、屈服强度均符合国际标准。
· ✅ 成型精准：采用自动化焊接（埋弧焊、高频焊）或热轧一体成型工艺，翼缘与腹板连接牢固，焊缝平整无缺陷，无夹渣、气孔，尺寸公差控制精准（±0.5mm以内），表面光洁无毛刺。
· ✅ 多重质检：每批产品均经过焊缝探伤、尺寸校验、力学性能检测、表面除锈检测等多道工序，符合GB/T 11263、ASTM A6/A36、EN 10025等国际标准，可提供权威质检报告。
[bookmark: heading_3]3. 规格齐全，适配全场景需求
涵盖热轧H型钢、焊接H型钢两大系列，规格全覆盖，可按需定制非标尺寸，满足不同工程场景的个性化需求：
· 高度：100mm-1000mm
· 翼缘宽度：100mm-600mm
· 腹板厚度：6mm-50mm
· 翼缘厚度：8mm-60mm
· 长度：6m、9m、12m（支持定尺裁切，最长可定制18m）
· 表面处理：黑皮、喷砂除锈、喷漆、热镀锌（防腐耐用，适配户外恶劣环境）
[bookmark: heading_4]4. 安装便捷，施工效率翻倍
H型钢截面规整，重量均匀，可直接进行螺栓连接或焊接拼接，无需复杂加工，大幅缩短施工周期；同时便于运输、堆放，减少现场施工损耗，降低人工成本，尤其适合大型工程快速施工需求。
[bookmark: heading_5]5. 出口资质齐全，全球直达
可提供ISO 9001、CE、SGS、BV等权威认证，全套出口单证（原产地证CO、FORM E、FORM A、装箱单、商业发票等）齐全，支持海运、陆运、空运多式联运，直达中亚、东南亚、欧洲、中东等全球各地，全程专人跟进，确保货物安全准时送达。
[bookmark: heading_6]📋 核心规格参数表
	参数类别
	详细说明

	常用材质
	Q235B、Q355B、Q345B、A36、SS400、Q450NQR1（耐候钢）等

	执行标准
	GB/T 11263、ASTM A6/A36、EN 10025、JIS G3101

	产品类型
	热轧H型钢、焊接H型钢（埋弧焊H型钢）

	高度范围
	100mm - 1000mm（非标可定制）

	翼缘宽度
	100mm - 600mm（非标可定制）

	壁厚范围
	腹板6mm-50mm，翼缘8mm-60mm（非标可定制）

	标准长度
	6m、9m、12m（支持定尺裁切，最长18m）

	表面处理
	黑皮、喷砂除锈、环氧底漆、氟碳漆、热镀锌

	认证资质
	ISO 9001、CE、SGS、BV、API（按需提供）


[bookmark: heading_7]🛠️ 主流应用场景
[bookmark: heading_8]1. 建筑工程领域
大型厂房、仓库、车间、写字楼、商场、展馆、体育馆的主体结构框架，以及屋顶、梁柱、支撑构件，兼顾承重与空间利用率。
[bookmark: heading_9]2. 基建与交通领域
桥梁、隧道、高速公路护栏、收费站、候车厅、站台的承重结构，以及城市轨道交通、港口码头的支架、立柱。
[bookmark: heading_10]3. 工业与仓储领域
重型设备支架、起重机梁、生产线框架、物流仓储货架、钢结构平台、车间隔断等，适配工业重载场景。
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钢结构住宅、别墅的主体框架，户外广告牌、灯塔、通讯塔的支撑结构，以及船舶、机械制造中的承重构件。
[bookmark: heading_12]🤝 选择我们的核心理由
· 源头工厂直供：自有热轧、焊接生产线，年产能充足，无中间商加价，批量采购价格更具竞争力，支持小批量样品订单。
· 全定制服务：可根据客户图纸、工程需求，定制非标尺寸、材质、表面处理及包装方式，提供一站式加工配套服务。
· 技术实力保障：专业工程师团队，提供材质选型、结构设计、安装指导等技术支持，解决工程痛点。
· 完善售后体系：售后响应及时，质量问题全程负责，支持第三方机构验货，合作全程无忧。


